1. Ограничен брой артикули за подробен ФБ: за всеки случай клиента да е предупреден за до 30 артикула

Датекс (група Б модели DP-150) до 30 артикула

Тремол до 50 артикула

1. Ограничен брой оператори:

Операторите немогат да се кодират те са 1…..20 или 30. Паролата може да е различна

Тремол – до 20

Дейзи – до 20

Елтрейд – до 30

Датекс

 Х до 30 и 30 едновременно на 1 фискален апарат

 <>Х до 30 и 8 едновременно на 1 фискален апарат

1. Мрежа, USB-порт, сървър – тестови постановки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид | Мрежа | USB | сървър |
| Тремол | ДА | ДА | При мрежови устройства, няма никакъв проблем ZFPLabServer да бъде инсталиран на компютъра, на който се намира базата данни, защото този компютър е винаги включен и останалите работни места на клиента не са зависими едно от друго.При устройства, които са свързани по сериен порт, естествено сървъра трябва да е инсталиран на компютъра, към който е свързано ФУ. |
| Дейзи | ДА | ДА | При устройства, които са свързани по сериен порт, естествено сървъра трябва да е инсталиран на компютъра, към който е свързано ФУ. |
| Елтрейд | НЕ | НЕ |  |
| Датекс | ДА – или модела е мрежови (Х) или се емулира с допълнителен софтуер | НЕ | Сървъра се инсталира на всяко работно място. |

1. Специфични ограничения:

Дейзи всички модели не позволяват подробни ФБ с + к-ва и – к-ва

Тремол, Елтрейд и Дейзи – работят в транзакционен режим, което е ОК при свършване на хартия и падане на връзка

Датекс – не работи в транзакционен режим, там ако бонът прекъсне печат се анулира, у-вото се блокира, трябва да се започне издаване на следващ бон, за да се отблокира у-вото.

Внимание! Трябва да знаете клавишите за всеки модел за отблокиране при свършване на хартия и поставяне на нова ролка.

Винаги инсталирайте освен сървъра и потребителския софтуер – за Z-отчети (които ще отпаднат към 31.03.2020) и служебно извеждане и въвеждане.